# Umetanje/zamjena pričuvnih baterija

Za memoriranje vremena i drugih postavki na radiju moraju biti umetnute pričuvne baterije. U tu svrhu preporučujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Otvorite polugu za deblokadu (28) poklopca aku-baterije i otklopite poklopac aku-baterije (27).

Po potrebi izvadite aku-bateriju (26).

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije (24) pritisnite blokadu (23) i skinite poklopac pretinca za baterije. Umetnite isporučene pričuvne baterije.

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca baterije.

Ponovno stavite poklopac pretinca za baterije (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Zamijenite pričuvne baterije kada se na radiju više ne može memorirati vrijeme.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije. Koristite samo baterije jednog proizvođača i istog kapaciteta.

- Izvadite pričuvne baterije iz radija ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. U slučaju dužeg skladištenja u radiju pričuvne baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.