# Montage/changement des piles de sauvegarde

Pour que l’heure et les autres réglages de la radio soient mémorisées, il faut insérer dans la radio des piles de sauvegarde. Nous recommandons l’utilisation de piles alcalines au manganèse.

Ouvrez le levier de déverrouillage (28) du couvercle d’accu et ouvrez le couvercle d’accu (27) en le rabattant vers l’arrière.

Retirez l’accu (26) éventuellement inséré dans le logement.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment de piles (24), appuyez sur le verrouillage (23) et retirez le couvercle. Insérez les piles de sauvegarde fournies.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve à l’intérieur du compartiment à piles.

Remettez en place le couvercle de du logement de piles (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Remplacez les piles de sauvegarde si l’heure de la radio n’est plus mémorisée.

Remplacez toujours toutes les piles en même temps. N’utilisez que des piles de la même marque et de même capacité.

- Sortez les piles de la radio si vous savez que la radio ne va pas être utilisée pendant une longue durée. Les piles risquent sinon de se corroder et de se décharger.