# Električno napajanje spoljnih aparata

## USB priključak

Pomoću USB priključka mogu da se pune uređaji čije je snabdevanje energijom moguće preko USB-a (npr. razni mobilni telefoni). Maksimalna struja punjenja iznosi 2,1 A.

Otvorite ručku za zaključavanje (8) i otklopite poklopac (7) pregrade za medije. Povežite USB priključak eksternog uređaja preko odgovarajućeg USB kabla sa USB utičnicom za punjenje (11)(USB) radija.

Eksterni uređaj može da se puni tokom rada sa akumulatorom samo dok radio uključen.

Ukoliko veličina odgovara, eksterni uređaj tokom punjenja možete odložiti u pregradi za čuvanje (6). Ukoliko se eksterni uređaj tokom postupka punjenja zagreje, ostavite poklopac (7) pregrade za medije otvoren, da bi eksterni uređaj bio zaštićen od preteranog zagrevanja.

Kada se postupak punjenja završi odn. kada uklonite USB kabl, ponovo zatvorite poklopac (7), da bi radio bio zaštićen od prljavštine.

## Priključak na naizmeničnu struju

Pomoću priključaka na naizmeničnu struju možete da koristite dodatne eksterne električne uređaje. Utičnice se mogu razlikovati usled poštovanja standarda koji su specifični za različite zemlje.

Snabdevanje energijom eksternih uređaja preko priključka na naizmeničnu struju je moguće samo kod priključka radio-uređaja na mrežu, ali ne i sa umetnutim akumulatorom. Kao potvrda da je radio priključen na struju, svetli zelena kontrolna sijalica (3).

Zbir maksimalno dozvoljenih prijema struje svih priključenih električnih uređaja ne sme da prekorači vrednost koja je navedena u tabeli (videti i natpis na kućištu ispod poklopaca (4)):

Broj artikla | Zbir maksimalnog prijema struje (u A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Otvorite poklopac (4) priključaka na naizmeničnu struju i utaknite utikač eksternog električnog uređaja u utičnicu (5) radio-uređaja.