# Fonctionnement avec accu

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Ces chargeurs sont les seuls à être adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre radio.

Remarque : L’utilisation d’accus non conçus pour votre radio peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager la radio.

L’accu Lithium-Ion est protégé contre les décharges complètes par l’électronique de protection des cellules [« Electronic Cell Protection (ECP) »]. Quand l’accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement la radio.

- Ne rallumez pas la radio après l’entrée en action du circuit de protection. L’accu risquerait d’être endommagé.

## Changement de l’accu

Ouvrez le levier de déverrouillage (28) du couvercle d’accu et ouvrez le couvercle d’accu (27) en le rabattant vers l’arrière.

Pour retirer l’accu, appuyez sur la touche de déverrouillage (25) de l’accu et retirez ce dernier de son logement. Ne forcez pas.

Pour mettre en place l’accu, insérez-le dans le logement d’accu (29) de façon à ce que ses connexions électriques coïncident avec les connexions dans le logement. Veillez à ce que l’accu s’enclenche.

Refermez le couvercle d’accu (27) et verrouillez-le.