# Werking met accu

- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de Li-Ion-accu die bij uw radio moet worden gebruikt.

Aanwijzing: Het gebruik van accu's die niet geschikt zijn voor uw radio, kan leiden tot storingen of beschadiging van de radio.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt de radio door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

- Schakel de radio niet opnieuw in, nadat deze door de veiligheidsschakeling werd uitgeschakeld. De accu kan anders beschadigd worden.

## Accu vervangen

Open de vergrendelingshendel (28) van de accuafdekking en klap de accuafdekking (27) open.

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-ontgrendelingstoets (25) en trekt u de accu uit het accuvak. Gebruik daarbij geen geweld.

Voor het plaatsen van de accu schuift u deze zodanig in de accuhouder (29) dat de aansluitingen van de accu op de aansluitingen van de accuhouder liggen. Laat de accu vastklikken.

Sluit de accuafdekking (27) en vergrendel deze.