# Buferbaterijas ielikšana/maiņa

Lai saglabātu pulksteņa laiku un citus radio iestatījumus, jābūt ieliktām buferbaterijām. Ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Atveriet akumulatora pārsega fiksācijas sviru (28) un atveriet akumulatora pārsegu (27).

Ja nepieciešams, izņemiet akumulatoru (26).

Lai atvērtu bateriju nodalījuma vāciņu (24), uzspiediet uz fiksatora (23) un noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu. Ievietojiet komplektā ietilpstošās buferbaterijas.

Ievērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti, kas attēlota bateriju nodalījumā.

Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Nomainiet buferbaterijas, ja pulksteņa laiks radio vairs netiek saglabāts.

Vienlaicīgi nomainiet visas nolietotās baterijas. Nomaiņai izmantojiet vienā firmā ražotas baterijas ar vienādu ietilpību.

- Ja radio ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā buferbaterijas. Ilgstoši uzgla‌bājot radio, tajā ievietotās buferbaterijas var korodēt un izlādēties.