# Napájení externích přístrojů

## USB přípojka

Pomocí USB přípojky lze nabíjet přístroje, které je možné napájet přes USB (např. různé mobilní telefony). Maximální nabíjecí proud činí 2,1 A.

Otevřete zajišťovací páčku (8) a odklopte kryt (7) přihrádky pro média. Pomocí vhodného USB kabelu propojte USB přípojku externího zařízení s USB nabíjecí zdířkou (11) (USB) rádia.

Při provozu s akumulátorem lze externí zařízení nabíjet pouze tehdy, když je rádio zapnuté.

V případě vhodné velikosti je možné externí zařízení během nabíjení uložit to úložné přihrádky (6). Pokud se externí zařízení během nabíjení zahřívá, nechte kryt (7) přihrádky pro média otevřený, aby nedošlo k přehřátí externího zařízení.

Po ukončení nabíjení, resp. odpojení USB kabelu kryt (7) znovu zavřete, aby bylo rádio chráněné před znečištěním.

## Přípojka střídavého proudu

Pomocí přípojek střídavého proudu můžete napájet další externí elektrická zařízení. Zásuvky se mohou lišit v závislosti na specifických normách jednotlivých zemí.

Napájení externích zařízení přes přípojku střídavého proudu je možné pouze tehdy, když je rádio zapojené do elektrické sítě, a nikoli při napájení pomocí nasazeného akumulátoru. Když je rádio zapojené do elektrické sítě, svítí pro potvrzení zelená kontrolka (3).

Celkový maximální přípustný příkon všech připojených elektrických zařízení nesmí překročit hodnotu uvedenou v následující tabulce (viz také údaje na krytu pod krytkami (4)):

Číslo zboží | Celkový max. příkon (v A)
--- | ---
‎3 601 DA4 000‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 100‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 170‎‎‎‎ | 12
‎3 601 DA4 1W0‎‎‎‎ | 15
‎3 601 DA4 130‎‎‎‎ | 9
‎3 601 DA4 140‎‎‎‎ | 9

Otevřete krytku (4) přípojek střídavého proudu a zapojte zástrčku externího elektrického zařízení do zásuvky (5) rádia.