# Поставяне/смяна на буферните батерии

За запаметяването на часа и за допълнителните настройки в радиото трябва да бъдат поставени буферни батерии. Препоръчва се използването за целта на алкално-манганови батерии.

Отворете заключващия лост (28) на капака на акумулаторната батерия и вдигнете нагоре капака (27).

Свалете при нужда акумулаторната батерия (26).

За отваряне на капака на отделението за батерии (24) натиснете застопоряването (23) и свалете капака. Поставете доставените буферни батерии.

Внимавайте за правилната им полярност, изобразена на фигурата от вътрешната страна на гнездото за батерии.

Поставете обратно капака на отделението за батерии (24).

"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": Сменете буферните батерии когато часът на радиото вече не се записва.

Заменяйте винаги всички батерии едновременно. Използвайте винаги батерии от един и същ производител и с еднакъв капацитет.

- Когато няма да ползвате радиото продължително време, изваждайте буферните батерии от него. При продължително съхраняване в радиото батериите могат да кородират и да се саморазредят.