# قرار دادن/تعویض باتری جایگزین

برای ذخیره ساعت و سایر تنظیمات در رادیو، باید باتری های جایگزین گذاشته شوند. برای این منظور استفاده از باتری های آلکالین منیزیم توصیه می شود.

اهرم قفل کردن‌ (28) قاب باتری قابل شارژ را باز کنید و قاب باتری قابل شارژ (27) را باز کنید.

در صورت لزوم باتری قابل شارژ (26) را بردارید.

جهت باز کردن درپوش محفظه باتری (24) روی قفل (23) را فشار دهید و درپوش محفظه باتری را بردارید. باتری های جایگزین ارسالی را قرار دهید.

در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

درپوش محفظه باتری (24) را دوباره قرار دهید.

‎"REPLACE AA BATTERY WHEN UNIT NO LONGER KEEPS CORRECT TIME": ‎
اگر ساعت در رادیو دیگر ذخیره نمی شود، باتری های جایگزین را عوض کنید.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از باتری های جایگزین، آن را از رادیو بیرون آورید. باتری های جایگزین ممکن است در صورت نگه داشتن طولانی مدت در رادیو، دچار خوردگی شده و خود به خود تخلیه شوند.