# Приказ за наполнетост на батеријата

При вметната акумулаторска батерија, состојбата на наполнетост на батеријата (26) можете да ја видите на екранот, а при извадена батерија можете да ја видите на самата акумулаторска батерија.

##

Приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија (b) се појавува на екранот, веднаш штом се вметне акумулаторска батерија со доволен напон и радиото не е поврзано со струјна мрежа.

Приказ | Капацитет
--- | ---
| 80−100 %
| 60−80 %
| 40−60 %
| 20−40 %
| 5−20 %
| 0−5 %

##

Ако ја извадите акумулаторската батерија од радиото, состојбата на наполнетост може да се прикаже со зелени LED-светилки на приказот за состојба на наполнетост на акумулаторската батерија.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата, или , за да се прикаже наполнетоста.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

### Тип на батерија GBA 18V...

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3× зелено | 60−100 %
Трајно светло 2× зелено | 30−60 %
Трајно светло 1× зелено | 5−30 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %

### Тип на батерија ProCORE18V...

LED светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 5× зелено | 80−100 %
Трајно светло 4× зелено | 60−80 %
Трајно светло 3× зелено | 40−60 %
Трајно светло 2× зелено | 20−40 %
Трајно светло 1× зелено | 5−20 %
Трепкаво светло 1× зелено | 0−5 %