# 咬钳安全规章

- 当在锯割附件可能触及暗线的场合进行操作时,通过绝缘握持面握持工具。锯割附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电,从而使操作者受到电击。

- 本电动工具不适合固定式应用。 例如不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

- 操作时请戴上手套。 经过切剪的板材会出现锋利的毛刺，可能会导致您受伤。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿改装并打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。