# UKK

Mikä latauslaite sopii akulleni?

Kaikki 12 V:n akut ovat yhteensopivia kaikkien Bosch Professional -latauslaitteiden kanssa.

Kun latauslaitetta käytetään ammattitöissä, suosittelemme valitsemaan sellaisen akun, jonka latausaika on alle 1 tunti.

Kaikki latausajat löytyvät online-käyttöoppaasta tai Bosch Professional -verkkosivustolta.

Minkä pituinen on akkuni latausaika?

Akun latausaika riippuu kahdesta tekijästä:

- Akun tyyppi ja akun kapasiteetti
- Latausnopeus

Kaikki latausajat löytyvät verkossa olevasta käyttöoppaasta katso Latausajat ja Bosch Professional -verkkosivustolta.

Voiko akut jättää latauslaitteeseen täyteen lataamisen jälkeen?

Heti kun akku on ladattu täyteen ja latauslaite ilmoittaa siitä, lataus on saatu päätökseen.

Akun voi jättää latauslaitteeseen, mutta emme suosittele säilyttämään akkua pitkäaikaisesti latauslaitteessa.

Mikä on sopiva lämpötila akun lataamiseen, käyttöön ja säilyttämiseen?

- Sallittu ympäristön lämpötila käytön ja säilytyksen aikana on –20 °C ... 50 °C.

- Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana on 0 °C ... 35 °C.

- Akun optimaalisen käyttöiän varmistamiseksi akun suositeltava säilytyslämpötila on 0 °C ... 20 °C.

Mikä akun lataustaso on optimaalinen pitkän käyttöiän varmistamiseksi?

Pitkän käyttöiän saavuttamiseksi 80 % lataustila on ihanteellinen.

Mikä lataustaso on optimaalinen akun pidemmälle säilytysajalle?

Ihanteellinen lataustaso pidempään säilytykseen on 30–50 %.