# ЧПП

Кој полнач е соодветен за мојата батерија?

Сите батерии од 12 V се компатибилни со сите полначи на Bosch Professional од 12 V.

За професионални корисници, препорачуваме комбинирање на полначот со батерија со време на полнење помалку од 1 час.

Сите времиња на полнење може да ги најдете во онлајн упатството за користење или на веб-страницата на Bosch Professional.

Кои се времињата на полнење за мојата батерија?

Времетраењето на полнење на батеријата зависи од 2 фактори:

- Тип и капацитет на батерија
- Брзина на полнење

Сите времиња на полнење може да ги најдете во онлајн упатството за користење види Времиња на полнење или на веб-страницата на Bosch Professional.

Дали е дозволено батериите да останат во полначот откако ќе се наполнат целосно?

Штом батеријата е целосно наполнета и полначот го прикаже тоа, процесот на полнење е завршен.

Батеријата може да остане во полначот, но не се препорачува да ја чувате батеријата во полначот подолг временски период.

На кои температури треба да се полни, користи и складира батеријата?

- Дозволената амбиентална температура при работа и складирање е од −20 °C до 50 °C.

- Препорачаната околна температура за време на полнењето е од 0 °C до 35 °C.

- За оптимално траење на батеријата, се препорачува батеријата да се складира на температура од 0 °C до 20 °C.

Кое полнење на батеријата е оптимално за подолг работен век?

За подолг работен век, идеална состојба на наполнетост е од 80 %.

Кое полнење на батеријата е оптимално за подолг период на складирање?

За подолго складирање, идеална состојба на наполнетост е од 30–50 %.