# Česta pitanja

Koji punjač je pogodan za moj akumulator?

Svi akumulatori od12 V su kompatibilni sa svim Bosch Professional punjačima od12 V.

Profesionalnim korisnicima preporučujemo da kombinuju punjač sa akumulatorom sa vremenom punjenja manjim od 1 sata.

Sva vremena punjenja mogu da se pronađu u uputstvu za upotrebu na mreži ili na veb-lokaciji Bosch Professional.

Koja su vremena punjenja mog akumulatora?

Vreme punjenja akumulatora zavisi od 2 faktora:

- Tip akumulatora i kapacitet akumulatora
- Brzina punjenja

Sva vremena punjenja mogu da se pronađu u uputstvu za upotrebu na mreži ( videti Vreme punjenja) ili na veb-lokaciji Bosch Professional.

Da li akumulatori mogu da ostanu u punjaču nakon što se potpuno napune?

Čim se akumulator potpuno napuni i punjač to ukaže, proces punjenja je završen.

Akumulator može da ostane u punjaču, ali se ne preporučuje ostavljanje akumulatora u punjaču duže vreme.

Na kojim temperaturama treba akumulator da se puni, koristi i skladišti?

- Dozvoljena temperatura okoline tokom rada i skladištenja je –20 °C do 50 °C.

- Preporučena temperatura okruženja tokom punjenja je 0 °C do 35 °C.

- Za optimalan vek trajanja akumulatora, preporučuje se skladištenje akumulatora na temperaturi od 0 °C do 20 °C.

Koji nivo napunjenosti akumulatora je optimalno za duži vek trajanja?

Za duži vek trajanja, idealan je nivo napunjenosti 80%.

Koje punjenje akumulatora je optimalno za duži period skladištenja?

Za duži period skladištenja, idealan je status napunjenosti 30–50%.