# Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí

Indikácia stavu nabitia akumulátora na elektrickom náradí signalizuje pri zapnutom elektrickom náradí kapacitu akumulátora, ktorá je ešte dostupná, alebo preťaženie.

LED | Kapacita
--- | ---
Trvalé svietenie 3× zelená | 60–100 %
Trvalé svietenie 2× zelená | 30–60 %
Trvalé svietenie 1× zelená | 5–30 %
Blikanie 1× zelená | 0–5 %

LED | Význam
--- | ---
Blikanie 3 × | Ochrana pred preťažením zareagovala
Blikanie strednej LED | Teplota akumulátora mimo rozsahu prevádzkovej teploty a/alebo teplotná ochrana elektrického náradia zareagovala