# Indikator for batteriets ladenivå på elektroverktøyet

Indikatoren for batteriets ladenivå på elektroverktøyet signaliserer batterikapasiteten som gjenstår eller en overbelastning når elektroverktøyet er slått på.

Lysdiode | Kapasitet
--- | ---
Lyser kontinuerlig 3 × grønt | 60–100 %
Lyser kontinuerlig 2 × grønt | 30–60 %
Lyser kontinuerlig 1 × grønt | 5–30 %
Blinker 1 × grønt | 0–5 %

Lysdiode | Betydning
--- | ---
Blinkende lys 3 × | Overbelastningsvern utløst
Midtre lysdiode blinker | Temperaturen på batteriet er utenfor driftstemperaturområdet og/eller temperaturbeskyttelsen til elektroverktøyet er utløst