# Akku-ladeniveauindikator på el-værktøjet

Akku-ladeniveauindikatoren på el-værktøjet viser den tilgængelige akku-kapacitet eller overbelastning, når el-værktøjet er tændt.

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 60–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 30–60 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–30 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %

LED | Betydning
--- | ---
Blinklys 3× | Overbelastningsbeskyttelsen er udløst
Blinklys, midterste lysdiode | Akkuens temperatur er uden for driftstemperaturområdet, og/eller el-værktøjets temperaturbeskyttelse er udløst