# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora na električnom alatu pri uključenom električnom alatu pokazuje raspoloživi kapacitet akumulatora odn. preopterećenje.

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 3 × zeleno | 60–100%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 30–60%
Trajno svetlo 1 × zeleno | 5–30%
Trepćuće svetlo 1 × zeleno | 0–5%

LED | Značenje
--- | ---
Trepćuće svetlo 3 × | Zaštita od preopterećenja je aktivirana
Trepćuća srednja LED lampica | Temperatura akumulatora je izvan opsega radne temperature i/ili se aktivirala temperaturna zaštita električnog alata