# Elektrikli el aletinde akü şarj durumu göstergesi

Elektrikli el aletindeki akü şarj durumu göstergesi elektrikli el aleti açıkken hâlâ kullanılabilir akü kapasitesini veya olası bir aşırı yükü gösterir.

LED | Kapasite
--- | ---
Sürekli ışık 3 × yeşil | %60–100
Sürekli ışık 2 × yeşil | %30–60
Sürekli ışık 1 × yeşil | %5–30
Yanıp sönen ışık 1 × yeşil | %0–5

LED | Anlamı
--- | ---
Yanıp sönen ışık 3× | Zorlanma emniyeti devreye girdi
Merkezi LED yanıp sönen ışık | Akü sıcaklığı çalışma sıcaklığı aralığının dışında ve/veya elektrikli el aletinin sıcaklık koruması devreye girdi