# Электр құралындағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Электр құралындағы аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы қосулы электр құралында қолжетімді аккумулятор зарядын немесе артық жүктемені көрсетеді.

Жарық диоды | Қуаты
--- | ---
Үздіксіз жарық 3× жасыл | 60–100%
Үздіксіз жарық 2× жасыл | 30–60%
Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–30%
Жыпылықтайтын жарық 1× жасыл | 0–5%

Жарық диоды | Мағынасы
--- | ---
Жыпылықтайтын жарық 3 × | Артық жүктемеден қорғаныс іске қосылды
Ортаңғы жарық диодының жыпылықтайтын жарығы | Аккумулятор температурасы жұмыс температураларының диапазонынан тыс және/немесе электр құралының температуралық қорғанысы іске қосылды