# Akkumulátortöltöttségi kijelző az elektromos kéziszerszámon

Az elektromos kéziszerszámon található akkumulátorállapot-kijelző a szerszám bekapcsolt állapotában kijelzi a még rendelkezésre álló akkumulátorkapacitást, illetve a túlterhelést.

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3 × zöld | 60–100 %
Tartós fény, 2 × zöld | 30–60 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–30 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %

LED | Magyarázat
--- | ---
Villogó fény 3 × | A túlterhelés elleni védelem működésbe lépett
Villogó fény, középső LED | Az akkumulátor hőmérséklete az üzemihőmérséklet-tartományon kívül van és/vagy az elektromos kéziszerszám hőmérséklet-védelme működésbe lépett