# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na električnom alatu

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije na električnom alatu signalizira kapacitet aku-baterije koji je još raspoloživ kada je uključen električni alat, odn. preopterećenje.

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3 × zelena | 60–100 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 30–60 %
Stalno svijetli 1 × zelena | 5–30 %
Treperi 1 × zelena | 0–5 %

LED | Značenje
--- | ---
Treperi 3 × | Uključila se zaštita od preopterećenja
Treperi srednji LED indikator | Temperatura aku-baterije izvan područja radne temperature i/ili temperaturna zaštita električnog alata se uključila