# Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na električnem orodju

Če je električno orodje vklopljeno, prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije na električnem orodju prikazuje napolnjenost akumulatorske baterije oz. preobremenitev.

LED-dioda | Napolnjenost
--- | ---
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60–100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 30–60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5–30 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0–5 %

LED-dioda | Pomen
--- | ---
3 × utripne | Preobremenitvena zaščita se je sprožila
Srednja LED-dioda utripa | Temperatura akumulatorske baterije ni znotraj razpona dovoljene delovne temperature in/ali sprožila se je temperaturna zaščita električnega orodja