# Индикатор уровня заряда аккумулятора на электроинструменте

При включенном электроинструменте индикатор заряда аккумулятора на электроинструменте предоставляет информацию о степени заряженности аккумулятора или перегрузке.

Светодиод | Емкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | 60–100 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | 30–60 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | 5–30 %
Мигающий свет 1 зеленого светодиода | 0–5 %

Светодиод | Значение
--- | ---
Мигание 3-х | Сработала защита от перегрузок
Мигание среднего светодиода | Температура аккумулятора находится за пределами рабочего диапазона и/или сработала защита электроинструмента от воздействия температуры