# Indikering för batteristatus på elverktyget

Indikeringen för batteristatus på elverktyget signalerar tillgänglig batterikapacitet resp. överbelastning vid påslaget elverktyg.

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 60–100 %
Fast ljus 2 × grönt | 30–60 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

LED | Betydelse
--- | ---
Blinkande lampa 3× | Överhettningsskyddet har utlöst
Blinkande LED-lampa i mitten | Batteriets temperatur ligger utanför drifttemperaturintervallet och/eller elverktygets överhettningsskydd har utlöst