# Приказ за наполнетост на акумулаторската батерија на електричниот алат

Приказот за наполнетост на акумулаторската батеријата при вклучен електричен алат го сигнализира расположливиот батериски капацитет одн. преоптоварувањето.

LED-светилки | Капацитет
--- | ---
Трајно светло 3 × зелено | 60–100 %
Трајно светло 2 × зелено | 30–60 %
Трајно светло 1 × зелено | 5–30 %
Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 %

LED-светилки | Значење
--- | ---
Трепкаво светло 3 × | Заштитата од преоптоварување се активираше
Трепкава средна LED-светилка | Температурата на акумулаторската батерија надвор од опсегот на работната температура и/или температурната заштита на електричниот алат се активираше