# Dados técnicos

Fresadora de arestas | GKF 550
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Potência nominal absorvida | W | 550
Nº de rotações em vazio | rpm | 33 000
Encabadouro da ferramenta | mm pol | 6 ¼
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Classe de proteção |  | / II

Os dados são válidos para uma tensão nominal [U] de 230 V. No caso de tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.