# Tehnički podaci

Glodalica rubova | GKF 550
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 550
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 33 000
Prihvat alata | mm in | 6 ¼
Težina prema EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Klasa zaštite |  | / II

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.