# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κουρευτικό περιθωρίων | GKF 550
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Ονομαστική ισχύς | W | 550
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 33.000
Υποδοχή εξαρτήματος | mm ίντσες | 6 ¼
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Βαθμός προστασίας |  | / II

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.