# مشخصات فنی

فرز لبه گیر | GKF 550
--- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 FA0 0..‎
توان ورودی نامی | W | 550
سرعت در حالت آزاد | min–1 | 33000
ابزارگیر | mm inch | 6 ¼
وزن مطابق استاندارد EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,4
کلاس ایمنی |  | / II

مقادیر برای ولتاژ نامی ‎230‎ ‎[U]‎ ولت می‌باشند. برای ولتاژ‌های مختلف و تولیدات مخصوص کشورها، ممکن است این مقادیر، متفاوت باشند.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.