# Technische gegevens

Kantenfrees | GKF 550
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 550
Onbelast toerental | min–1 | 33000
Gereedschapsopname | mm inch | 6 ¼
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Isolatieklasse |  | / II

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.