# Tehnički podaci

Glodalica za obradu ivica | GKF 550
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 550
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 33 000
Prihvat za alat | mm in | 6 ¼
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Klasa zaštite |  | / II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.