# Data teknis

Mesin frais tepi | GKF 550
--- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Input daya nominal | W | 550
Kecepatan idle | min-1 | 33 000
Dudukan alat kerja | mm inch | 6 ¼
Berat sesuai dengan EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Tingkat perlindungan |  | / II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa ber‌la‌in‌an.

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.