# Технички податоци

Глодалка за рабови | GKF 550
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Номинална јачина | W | 550
Број на вртежи во празен од | min–1 | 33 000
Прифат на алатот | mm инчи | 6 ¼
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Класа на заштита |  | / II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.