# Műszaki adatok

Élmaró | GKF 550
--- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 550
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 33 000
Szerszámbefogó egység | mm col | 6 ¼
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” szerint | kg | 1,4
Érintésvédelmi osztály |  | / II

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.