# Datos técnicos

Fresadora de bordes | GKF 550
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Potencia absorbida nominal | W | 550
Velocidad de giro en vacío | min-1 | 33 000
Portaherramientas | mm pulgadas | 6 ¼
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Clase de protección |  | / II

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.