# Thay Dụng Cụ

- Để lắp hay thay mũi phay, xin khuyến nghị nên mang găng bảo vệ tay.

Bạn có thể mua được các loại mũi phay chính hãng trong chương trình phụ kiện tổng quát của Bosch ở cửa hàng chuyên ngành.

##

Trước khi bạn có thể lắp máy phay, trước hết bạn phải ngắt khuôn bao phay (2) khỏi động cơ máy (1).

Tháo ốc tai hồng (12) ở buồng máy cắt (2).

Bạn kéo động cơ chính lên trên.

##

Tùy theo máy cắt được sử dụng, bạn phải thay đổi núm xoay bằng một vòng đai (8) trước khi lắp máy cắt.

Nếu đã lắp sẵn sàng vòng đai cho máy cắt của bạn, hãy tiếp tục các bước làm trong mục sau đây.

Cổ góp (16) phải khớp vào đai ốc mũ với một khe hở. Đai ốc mũ (8) phải được lắp dễ dàng. Nếu mâm cặp hay cổ góp bị hỏng, cần phải thay ra ngay.

Bạn đặt cờ lê (18) lên nơi tiếp nhận của dụng cụ (17) (xem Hình C1).

Bạn vặn núm xoay ra ngược chiều kim đồng hồ (8) bằng cờ lê (19).

Nếu cần, trước khi lắp các bộ phận vào, dùng một cọ mềm để chải hay dùng khí nén để thổi sạch trước.

Hãy đặt đai ốc mũ mới lên giá đỡ dụng cụ (17).

Vặn mâm cặp chặt lại một cách vừa phải.

- Không siết chặt cổ góp với đai ốc mũ, nếu máy phay chưa được lắp. Nếu không, cổ góp có thể bị hỏng.

##

Tùy theo mục đích ứng dụng, hầu hết các loại mũi phay khác nhau về kiểu dáng và chất lượng hiện đều có bán ở thị trường.

Máy phay làm từ thép siêu tốc hiệu suất cao (HSS) phù hợp để gia công vật liệu mềm ví dụ như gỗ mềm và nhựa.

Các máy phay có lưỡi cắt kim loại cứng (HM) đặc biệt phù hợp với vật liệu cứng và mài mòn như gỗ cứng và nhôm.

Bạn có thể mua được các loại mũi phay chính hãng trong chương trình phụ kiện tổng quát của Bosch ở cửa hàng chuyên ngành.

Chỉ sử dụng mũi phay sạch và có tình trạng hoàn hảo.

##

Để phay bạn phải lắp khuôn bao phay (2) vào động cơ máy (1).

Tháo ốc tai hồng (12) ở buồng máy cắt (2).

Trượt nhẹ động cơ chính (1) vào trong buồng máy cắt (2).

Đóng ốc tai hồng (12) ở buồng máy cắt (2).

Hướng dẫn: Vít tai hồng (12) và vít đầu có khía (6) có thể thay thế cho nhau.

- Sau khi lắp vào, luôn luôn kiểm tra xem động cơ máy có nằm chắc chắn trong khuôn bao phay không.