# Thông số kỹ thuật

Phay cạnh | GKF 550
--- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Công suất vào danh định | W | 550
Tốc độ không tải | tối thiểu-1 | 33 000
Phần lắp dụng cụ | mm inch | 6 ¼
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,4
Cấp độ bảo vệ |  | / II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.