# Tehnilised andmed

Servafrees | GKF 550
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 FA0 0..‎
Nimisisendvõimsus | W | 550
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 33000
Tööriista kinnituskoht | mm tolli | 6 ¼
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 1,4s
Kaitseklass |  | / II

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.