# Технические данные

Ручная дисковая пила |  | GKS 140
--- | --- | ---
Артикул |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1400
Номинальное число оборотов холостого хода | об/мин | 6200
Макс. глубина пиления при диаметре пильного диска 184 мм
при угле скоса 0° | мм | 64
при угле скоса 45° | мм | 45
Блокировка шпинделя |  | ●
Размеры опорной плиты | мм | 290 x 150
Макс./мин. диаметр пильного диска | мм | 184
Макс. толщина тела диска | мм | 2,0
Посадочное отверстие | мм | 20
ВесA) | кг | 3,7
Класс защиты |  | / II

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Процессы включения вызывают кратковременные падения напряжения. При неблагоприятных условиях в сети возможно отрицательное воздействие на другие приборы. При полном сопротивлении сети не более 1,539 Ом никаких помех не ожидается.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.