# Технічні характеристики

Ручна дискова пилка |  | GKS 140
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Номінальна споживана потужність | Вт | 1400
Номінальна частота обертання на холостому ходу | об/хв | 6200
Макс. глибина розпилювання при діаметрі пиляльного диска 184 мм
при куті розпилювання 0° | мм | 64
При куті розпилювання 45° | мм | 45
Фіксатор шпинделя |  | ●
Розміри опорної плити | мм | 290 x 150
Макс./мін. діаметр пиляльного диска | мм | 184
Макс. товщина центрального диска | мм | 2,0
Посадочний отвір | мм | 20
ВагаA) | кг | 3,7
Клас захисту |  | / II

A)

  Вага без кабелю для підключення до мережі та без штепсельної вилки

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Процеси увімкнення спричиняють короткочасні падіння напруги. За несприятливих умов у мережі це може впливати на інші прилади. При повному опорі в мережі менше 1,539 Ом перешкоди не очікуються.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.