# Techniniai duomenys

Rankinis diskinis pjūklas |  | GKS 140
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1400
Nominalus tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 6200
Maks. pjovimo gylis su 184 mm skersmens pjūklo disku
kai įstrižo pjūvio kampas 0° | mm | 64
kai įstrižo pjūvio kampas 45° | mm | 45
Suklio fiksatorius |  | ●
Pagrindo plokštės matmenys | mm | 290 x 150
Maks./min. pjūklo disko skersmuo | mm | 184
Maks. pjūklo disko korpuso storis | mm | 2,0
Pjūklo disko kiaurymė | mm | 20
SvorisA) | kg | 3,7
Apsaugos klasė |  | / II

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Įjungiant prietaisą atsiranda trumpalaikis įtampos kritimas. Esant netinkamoms elektros tinklo sąlygoms, gali sutrikti kitų prietaisų veikimas. Jei tinklo varža yra mažesnė nei 1,539 omai, trikdžių neturėtų būti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.