# 技术数据

手动圆锯 |  | GKS 140
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 FB3 0..‎
额定输入功率 | 瓦 | 1400
额定空载转速 | 次/分钟 | 6200
锯片直径为184毫米时的最大切削深度
斜切角度0度时 | 毫米 | 64
斜切角度45度时 | 毫米 | 45
主轴锁 |  | ●
底板尺寸 | 毫米 | 290 x 150
最大/最小锯片直径 | 毫米 | 184
最大锯片体厚度 | 毫米 | 2.0
接头孔径 | 毫米 | 20
重量A) | 公斤 | 3.7
保护等级 |  | / II

A)

  不含电源线和电源插头的重量

所有参数适用于230伏的额定电压[U]，对于其他不同的电压和国际规格，数据有可能不同。

开动电动工具时，电压会突然下降。如果电源网络状况不佳，可能会干扰其他机器。在电源阻抗小于1.539欧姆时不会产生干扰。

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。