# 技術性數據

手提圓鋸機 |  | GKS 140
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 FB3 0..‎
額定輸入功率 | W | 1400
額定空載轉速 | 次／分 | 6200
使用直徑 184 mm 鋸片時的最大鋸切深度
斜鋸角為 0° 時 | mm | 64
斜鋸角為 45° 時 | mm | 45
主軸鎖 |  | ●
底座尺寸 | mm | 290 x 150
最大／最小鋸片直徑 | mm | 184
鋸片主體的最大厚度 | mm | 2.0
接頭孔徑 | mm | 20
重量A) | kg | 3.7
絕緣等級 |  | / II

A)

  不包括電源線和電源插頭的重量

本說明書提供的參數是以 230 V為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

啟動電動工具時，電壓會短暫下降。如果電源供應網狀況不佳，可能會干擾其他機器。電源阻抗小於 1.539 歐姆時，不會產生干擾。

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。