# Technické údaje

Ruční okružní pila |  | GKS 140
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Jmenovitý příkon | W | 1 400
Jmenovité otáčky naprázdno | ot/min | 6 200
Max. hloubka řezu s pilovým kotoučem o průměru 184 mm
při pokosovém úhlu 0° | mm | 64
při pokosovém úhlu 45° | mm | 45
Aretace vřetena |  | ●
Rozměry základní desky | mm | 290 × 150
Max./min. průměr pilového kotouče | mm | 184
Max. tloušťka těla kotouče | mm | 2,0
Upínací otvor | mm | 20
HmotnostA) | kg | 3,7
Třída ochrany |  | / II

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Při zapínání dochází ke krátkému poklesu napětí. V případě nepříznivých podmínek v síti to může mít negativní vliv na jiná zařízení. Při impendancích sítě menších než 1,539 ohmů není třeba očekávat žádné poruchy.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.