# Техникалық мәліметтер

Қол дискілі арасы |  | GKS 140
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1400
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 6200
184 мм ара дискісінің диаметрімен макс. кесік тереңдігі
0° еңіс бұрышында | мм | 64
45° еңіс бұрышында | мм | 45
Шпиндель бекіткіші |  | ●
Тірек тақтасының өлшемдері | мм | 290 x 150
Ара дискісінің макс./мин. диаметрі | мм | 184
Тіреуіш дискінің макс. қалыңдығы | мм | 2,0
Бекіткіш саңылау | мм | 20
СалмағыA) | кг | 3,7
Қорғаныс класы |  | / II

A)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Қосу процесінде қысқа мерзімді кернеу төмендеуі орын алады. Желі шарттары жағымсыз болғанда, басқа құрылғыларға кедергі жасалуы мүмкін. Желі қарсылығы 1,539 ом шамасынан кем болса, ешқандай ақаулықтар күтілмейді.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.