# 제품 사양

휴대용 원형톱 |  | GKS 140
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 FB3 0..‎
소비 전력 | W | 1,400
정격 무부하 속도 | min-1 | 6,200
톱날 직경 184 mm 사용 시 최대 절단 깊이
마이터 각도 0° | mm | 64
마이터 각도 45° | mm | 45
스핀들 잠금장치 |  | ●
베이스 플레이트 치수 | mm | 290 x 150
최대/최소 톱날 직경 | mm | 184
최대 두께 | mm | 2.0
내경 | mm | 20
중량A) | kg | 3.7
보호 등급 |  | / II

A)

  중량(전원 연결 케이블 포함/제외)

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

돌입 전류는 단시간 전압 강하를 유발합니다. 전원 공급 조건이 좋지 않은 경우 다른 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 전원 공급 시스템 임피던스가 1.539 Ohm 이하인 경우 아무런 이상이 없습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.