# Dane techniczne

Pilarka tarczowa |  | GKS 140
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Moc nominalna | W | 1400
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 6200
Maks. głębokość cięcia przy średnicy tarczy 184 mm
dla kąta 0° | mm | 64
dla kąta 45° | mm | 45
Blokada wrzeciona |  | ●
Wymiary podstawy | mm | 290 x 150
Maks./min. średnica tarczy | mm | 184
Maks. grubość korpusu tarczy | mm | 2,0
Średnica otworu mocującego tarczy | mm | 20
WagaA) | kg | 3,7
Klasa ochrony |  | / II

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Podczas włączania urządzenia dochodzi do krótkotrwałych spadków napięcia. W przypadku niekorzystnych warunków działania sieci może dojść do zakłóceń pracy innych urządzeń. W przypadku impedancji źródła zasilania mniejszej niż 1,539 Ω nie należy się liczyć z żadnymi zakłóceniami.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.