# Tehnički podaci

Ručna kružna pila |  | GKS 140
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 1400
Nazivni broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 6200
Maks. dubina rezanja s promjerom lista pile 184 mm
kod kuta kosog rezanja 0° | mm | 64
kod kuta kosog rezanja 45° | mm | 45
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 290 x 150
Maks./min. promjer lista pile | mm | 184
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 2,0
Stezni otvor | mm | 20
TežinaA) | kg | 3,7
Klasa zaštite |  | / II

A)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Postupci uključenja stvaraju kratkotrajne padove napona. Kod nepovoljnih uvjeta mreže može doći do ometanja rada drugih uređaja. Kod impedancija mreže manjih od 1,539 oma ne treba očekivati smetnje.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.