# Technické údaje

Ručná kotúčová píla |  | GKS 140
--- | --- | ---
Číslo položky |  | ‎3 601 FB3 0..‎
Menovitý príkon | W | 1 400
Menovité voľnobežné otáčky | ot/min | 6 200
Max. hĺbka rezu s priemerom pílového kotúča 184 mm
pri uhle zošikmenia 0° | mm | 64
pri uhle zošikmenia 45° | mm | 45
Aretácia vretena |  | ●
Rozmery základovej dosky | mm | 290 × 150
Max./min. priemer pílového kotúča | mm | 184
Max. hrúbka tela kotúča | mm | 2,0
Upínací otvor | mm | 20
HmotnosťA) | kg | 3,7
Trieda ochrany |  | / II

A)

  Hmotnosť bez sieťového pripojovacieho kábla a bez sieťovej zástrčky

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Zapínanie spôsobuje krátkodobý pokles napätia. Pri nevhodných podmienkach v sieti môže nastať ovplyvnenie iných zariadení. Pri sieťových impedanciách menších ako 1,539 ohmu sa neočakávajú žiadne rušenia.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.